{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["GESTION de PRODUCTION du jour","POISSONS","ETAPES de PRODUCTION","COMPLEXITE","sauvegarde"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"GESTION de PRODUCTION du jour","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["GESTION DE PRODUCTION DOUCE ÉCAILLE"]
["Date du jour affichée automatiquement è",null,"Coût d'acquisition des lots de saumon et daurade",null,"Manque à gagner total en raison des rebuts è",null,"Nombre d'étapes de production \"teinture\" ce jour è"]
["Références des LOTS en cours de production","Dénomination des poissons de chaque lot","Choix des coloris du lot : chaque lot n'est teint qu'en une seule couleur","Coût d'acquisition d'une tonne de poissons","Codes étapes de PRODUCTION","Conditions de fonctionnement liées aux niveaux de complexité de l'étape de production","Contrôle qualité : taux de rebut","Coût de production (coût d'acquisition + coût de réalisation de l'étape)"]
[170]
[171]
[172]
[173]
[174]
[175]
[176]
[177]
[178]
[179]

{"sheet":"POISSONS","index":1,"n_rows":17,"n_cols":14,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
["Coloris disponibles selon les noms de poissons. \nChaque lot en cours de production n'est traité \nqu'avec une seule couleur",null,null,null,null,null,null,"Taux de rebut","saumon","loup_de_mer","daurade","lieu_noir","lieu_jaune","aiglefin"]
["saumon","loup_de_mer","daurade","lieu_noir","lieu_jaune","aiglefin",null,"ECH",0.01,4.4999999999999998E-2,3.2000000000000001E-2,6.2E-2,5.0999999999999997E-2,3.2000000000000001E-2]
["jaune","marron","mauve","marron","écru","pervenche",null,"MA1",2.1999999999999999E-2,2.3E-2,5.0999999999999997E-2,4.4999999999999998E-2,5.0999999999999997E-2,5.0999999999999997E-2]
["chloé d'or","or","violet","bordeaux","violine fred","rose",null,"MA2",3.2000000000000001E-2,6.2E-2,2.1999999999999999E-2,3.2000000000000001E-2,2.1999999999999999E-2,2.1999999999999999E-2]
["jaune citron","argenté","abricot","brun","fuchsia","rouge cerise",null,"TEI",5.0999999999999997E-2,4.4999999999999998E-2,1.6E-2,5.0999999999999997E-2,1.6E-2,1.6E-2]
["bleu turquoise","beige","azur","chataigne","framboise","rubis",null,"SEC",2.1999999999999999E-2,3.2000000000000001E-2,2.3E-2,5.0999999999999997E-2,4.8000000000000001E-2,2.5000000000000001E-2]
["bleu mer","noisette","vert véronèse","cacao","glycine","roux",null,"ET1",1.6E-2,5.0999999999999997E-2,6.2E-2,2.1999999999999999E-2,3.5999999999999997E-2,2.9000000000000001E-2]
["bleu foncé","sable",null,"café","grenatnat","vert tilleul",null,"ET2",2.5000000000000001E-2,2.1999999999999999E-2,4.4999999999999998E-2,1.6E-2,3.5000000000000003E-2,3.1E-2]
["rouge noël",null,null,"caramel","lavande","vert mousse",null,"MTE",4.9000000000000002E-2,3.2000000000000001E-2,5.1999999999999998E-2,4.8000000000000001E-2,3.6999999999999998E-2,5.0999999999999997E-2]
["rouge ",null,null,"noir",null,"vert poireau"]
["vert émeraude",null,null,"taupe",null,"vert chartreuse"]
["vert anis",null,null,"vert bouteille",null,"violet d'évèque",null,"Coût d'acquisition (lot de 1 tonne de poissons)","saumon","loup_de_mer","daurade","lieu_noir","lieu_jaune","aiglefin"]
["vert sapin",null,null,"vert françois",null,null,null,null,8950,11400,6584,5987,5963,12587]
["vert pomme"]
["orange"]
["blanc"]
["topaze"]

{"sheet":"ETAPES de PRODUCTION","index":2,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["Pour un lot de 1 tonne de poissons"]
["Code ÉTAPES DE PRODUCTION","Intitulés étapes de production","Temps de réalisation","Coût pour une heure","Niveaux de COMPLEXITÉ"]
["ECH","ECHARNAGE",48,24,"NIV 5"]
["MA1","MACERATION PHASE 1",76,29,"NIV 4"]
["MA2","MACERATION PHASE 2",45,22,"NIV 5"]
["TEI","TEINTURE",9,36,"NIV 2"]
["SEC","SECHAGE",96,27,"NIV 4"]
["ET1","ETIRAGE PHASE 1",34,29,"NIV 3"]
["ET2","ETIRAGE PHASE 2",57,41,"NIV 1"]
["MTE","MISE en TEMPERATURE",8,44,"NIV 1"]

{"sheet":"COMPLEXITE","index":3,"n_rows":7,"n_cols":2,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["COMPLEXITÉ"]
["NIVEAUX DE COMPLEXITÉ","Conditions de fonctionnement liées aux niveaux de complexité"]
["NIV 1","Espace à sécuriser"]
["NIV 2","Présence responsable requise"]
["NIV 3","Automatisation complète"]
["NIV 4","Présence chef d'atelier requise"]
["NIV 5","Vérification circuit eau préalable"]

{"sheet":"sauvegarde","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}